|  |  |
| --- | --- |
| Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001712000074 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001712000074 |
| На основании какого нормативного документа Заказчик установил требуемые показатели товара к плитке напольной 600\*600 (керамогранит) | Требуемые показатели товара к плитке напольной 600\*600 (керамогранит), указанные в технических в технических характеристиках товара, определяются в соответствии с требованиями Евростандарта UNI TN 14411, в котором определяются показатели для данного вида товаров. |
| Установлено требование: “Высокая прочность - q0<100кг/м3”, но не указано какой конструкции двери. На основании какого нормативного документа установлен данный показатель. | Требование «Высокая прочность - q 0 < 100 кг/м3» является показателем физических свойств древесины (в частности к механическим свойствам), из которой будет изготовлена деревянная дверь. Данный показатель является показателем качества используемой древесины и её механических свойств. На конструкцию деревянных дверей данный показатель никак не влияет.  |