**1. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001713000034**

**от 28.02.2013**

1.Аукционная документация часть III “Техническая часть”раздел 3“Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ” п.1 таблицы. “Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе, в пределах 50-70”. Что обозначает знак “-“ в переводе на русский язык – это союз “и”, “или” “диапазон”, что-то другое? Производитель гидроизоляции обмазочной в технических характеристиках, в официальном каталоге указывает диапазон 50-70% содержание вяжущего с эмульгатором. Заказчик в техническом задание требует указывать конкретные показатели, которые должны входить в установленные диапазоны, тем самым Заказчик обязывает потенциального участника размещения заказа нарушать требования пункта 1 части 4 статьи 41.9 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г, а именно: предоставлять недостоверные сведения. Прошу уточнить – в заявке указывать конкретный показатель содержания вяжущего с эмульгатором, как того требует Заказчик и тем самым нарушить Закон, или указывать диапазон, как устанавливает производитель материала?

Ответ. Вопрос является некорректным. Заказчик не требует от участников предоставления недостоверных сведений и нарушения закона.

Знак «-» в показателе “Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе, в пределах 50-70” пункта 1 таблицы не может означать союз «и», «или», так как указывает допустимые **пределы** (диапазон) содержания вяжущего с эмульгатором в процентах по массе (50 - 70%).

Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона 94-ФЗ документация об аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара **максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.**

В соответствии с подпунктом 3 части 4 статьи 41.8 Закона 94-ФЗ участнику размещения заказа в первой части заявки необходимо представить:

а) согласие на выполнение работ, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и **конкретные** **показатели** этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие на выполнение работ, **а также конкретные показатели используемого** товара, **соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме**, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Требование об указании в заявке участника конкретных показателей товаров, планируемых для использования при выполнении работ, установлено Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме **в соответствии с нормами действующего законодательства,** следовательно указание таких показателей в заявках не будет являться нарушением закона.

В случае если у участника нет в наличии конкретной партии товара, которая будет использована при производстве работ, то конкретным значением показателя данного товара (а не партии товара) будет являться диапазон значений, установленный в документации в соответствии с требованиями стандарта.

2. Аукционная документация часть III “Техническая часть”раздел 3“Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ” п.2 таблицы. “Диаметр профиля, 10-40”. Что обозначает знак “-“ в переводе на русский язык – это союз “и”, “или” “диапазон”, что-то другое?

Ответ. Знак «-» в показателе “Диаметр профиля, 10-40” пункта 2 таблицы не может означать союз «и», «или», так как указывает на допустимый диапазон значений диаметра профиля стали (от 10 до 40 мм). В заявке необходимо указать конкретное значение диаметра.

3. Аукционная документация часть III “Техническая часть” раздел 2 “Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ” п.8 таблицы. Оконные отливы, Заказчик установил требование “Стандартные ширины, мм 90, 130, 150, 165, 180, 225, 280, 320, 360”. Варианты ширины отливов написаны через запятую, что по правилам русского языка аналогично соединительному союзу “и”. Заказчик требует использовать оконные отливы всех ширин или только одной какой-то ширины?

Ответ. В пункте 8 таблицы указаны **стандартные** ширины отливов и перечисление их через запятую является технической ошибкой. Знак «,» следует читать, как «;», соответственно, будут использоваться отливы одной ширины.

4. Аукционная документация часть III “Техническая часть” раздел 2 “Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ” п. 6 таблицы. Экструдированный пенополистирол КИНПЛАСТ: установлено требование – плотность должна быть до 48 кг/м3. Данное требование является недостоверным, т.к. производитель устанавливает следующие характеристики : “плотность, кг/м3 29,5-48”.

Ответ. Ваше утверждение о недостоверности сведений является неверным.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона 94-ФЗ документация об аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара **максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.**

В документации установлено, что плотность пенополистерола не должна превышать максимальное значение - 48 кг/м3, следовательно, установленное Заказчиком требование к характеристике товара «плотность должна быть до 48 кг/м3», является **достоверным.** Кроме того, по данному товару может быть предложен эквивалент.

5. Аукционная документация часть III “Техническая часть” раздел 2 “Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ” п. 13 таблицы. Заказчик требует указать конкретный показатель плотности монтажной пены. Производитель монтажной пены Henkel на официальном сайте в сети Интернет не устанавливает каких-либо конкретных параметров для такой характеристики как “плотность”, а наоборот устанавливает диапазонное значение указанной характеристики. Заказчик требует предоставлять недостоверные данные?

Ответ. Вопрос является некорректным. Заказчик не требует от участников предоставления недостоверных сведений.

Согласно п. 3.1 статьи 34 Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование **производителя**, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования **влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа**. В соответствии с указанными требованиями в документации об аукционе установлены характеристики товаров, **в диапазон которых подходят товары разных производителей**, а не только производителя Хенкель.

6. Аукционная документация часть III “Техническая часть” раздел 2 “Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ” п. 24 таблицы. Заказчик установил требования: “Глубина проникновения иглы при 250С, 0,1 мм от 5 до 20” и “Температура размягчения по кольцу и шару должна быть от 90 до 105оС”, при этом в техническом задании установлено требование указать конкретный показатель этих значений. Производитель товара указывает следующие диапазоны этих показателей: “Глубина проникновения иглы при 250С, 0,1 мм 5-20” и “Температура размягчения по кольцу и шару 90-105оС”. Если потенциальный участник размещения заказа указывает диапазонные значения вышеуказанных показателей, то тем самым не выполняет требования технического задания. Если потенциальный участник размещения заказа указывает конкретное значение вышеуказанных показателей, то тем самым нарушает требование пункта 1 части 4 статьи 41.9 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г, а именно: предоставляет недостоверные сведения. Что имеет приоритет – выполнение требований Заказчика или соблюдение Закона?

Ответ. Информация, скачанная с сайта в сети интернет не может гарантировать достоверность указанных на нем сведений.

Участники размещения заказа, являющиеся потенциальными подрядчиками на выполнение работ должны иметь специальные знания как о работах по предмету договора, так и о материалах, планируемых для использования при выполнении работ, что позволит таким участникам составить заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства без предоставления недостоверных сведений.

В случае если у участника нет в наличии конкретной партии товара, которая будет использована при производстве работ, то конкретным значением показателя данного товара (а не партии товара) будет являться диапазон значений, установленный в документации в соответствии с требованиями стандарта.

7. Аукционная документация часть III “Техническая часть” раздел 2 “Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ” п. 27 таблицы. Заказчик установил требования: “Пропорция замеса от 0,21 до 0,26 л воды на 1 кг”“Жизнеспособность раствора от 2 до 3 часов после разведения” “Время твердения 20 часов” “Температуростойкость от -10°С до +60 °С”. Данные требования к характеристикам материалов являются недостоверными, т.к. производитель этих материалов на официальном сайте в сети Интернет указал следующие характеристики товаров: “Пропорция замеса 0,23-0,3 л воды на 1 кг ( 5,75-7,5 л на мешок 25 кг)” “Жизнеспособность раствора 4 часа после разведения” “Время твердения 24 часа” “Температуростойкость от -40°С до +60 °С”. Просим указать достоверные характеристики для клея “Старатель-стандарт”.

Ответ. Ваше утверждение о недостоверности сведений является неверным.

 При подготовке технического задания документации об открытом аукционе в электронной форме, в части использования материалов, Заказчиком были исследованы коммерческие предложения с наиболее часто используемыми техническими характеристиками плиточного клея «Старатель-стандарт» и раствора, приготавливаемого на его основе, в целях исключения ограничения конкуренции путем указания характеристик товара одного производителя, а также в целях установления возможности для подрядчика использовать более широкий спектр товаров с характеристиками, входящими в указанные параметры эквивалентности товара, установленные в документации.

Участникам рекомендуется более детально ознакомиться с предложениями фирм в отношении клея плиточного «Старатель-стандарт», а также в отношении товаров, являющихся эквивалентами.

8. Аукционная документация часть III “Техническая часть” раздел 2 “Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ” п. 35 таблицы. Заказчик установил требование: Краска масляная марки МА-15 мумия, сурик железный. Варианты краски написаны через запятую, что по правилам русского языка аналогично соединительному союзу “и”. Заказчик требует использовать краску всех видов или только одного какого-то вида?

Ответ. В пункте 35 таблицы установленное Заказчиком требование: «Краска масляная марки МА-15 мумия, сурик железный» через запятую является технической ошибкой. Знак «,» следует читать, как «;».

**2. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001713000034**

**от 28.02.2013**

1. Пункт 4 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Материал кровельный рулонный».

Положения документации:

«Технопласт ЭКП

Технопласт ЭПП.

Многофункциональный СБС (полимерно) -модифицированный, наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности.

Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше - 250C, теплостойкость + 1000C».

Содержание запроса:

- Материала Техно**п**ласт с техническими характеристиками, указанными в документации в действительности не существует. Имел ли ввиду Заказчик при составлении технического задания материал Техно**э**ласт?

- Каким образом в документации обозначается единица измерения «градус по Цельсию»: «0С» или «С»? В случае обозначения знаком «С», участник вводится в заблуждение ввиду несуществующего увеличенного показателя температуры в рамках технического параметра (гибкость на брусе) к применяемому материалу.

Ответ. При составлении характеристик товаров, используемых при выполнении работ, была допущена техническая ошибка.

Пункт 4 «Материал кровельный рулонный» читать в следующей редакции.

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Многофункциональный СБС (полимерно) - модифицированный, наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности.

Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше - 250C, теплостойкость + 1000C

2. Пункт 6 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Экструдированныйпенополистирол», пункт 27 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Клей плиточный».

Технические характеристики, содержащиеся в документации не соответствуют данным официального производителя:

- товар экструдированный пенополистирол: коэффициент теплопроводности при 25±5°С; расчётная теплопроводность режим А (влажность по массе 2%) не соответствуют данным с официального сайта: <http://www.kinplast.ru/catalog/?ID=21>;

- товар клей плиточный: жизнеспособность раствора, время твердения не соответствуют данным с официального сайта: <http://klej.starateli.ru/catalog/201-201/>.

Какими техническими показателями в данном и аналогичных случаях в рамках аукциона руководствоваться участнику при подготовке первой части заявки: техническими характеристиками Заказчика или данными официального сайта, во избежании дальнейшего отклонения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством? (пояснение - как в первом, так и во втором случае, участник может быть отклонен по итогам рассмотрения первых частей либо за недостоверность сведений, либо за несоответствие сведений требованиям документации).

Ответ.

- В документации об аукционе указаны технические характеристики

экструдированного пенополистирола марки Кинпласт, которые соответствуют показателям, установленным производителем.

- Ваше утверждение о недостоверности сведений является неверным.

 При подготовке технического задания документации об открытом аукционе в электронной форме, в части использования материалов, Заказчиком были исследованы коммерческие предложения с наиболее часто используемыми техническими характеристиками плиточного клея «Старатель-стандарт» и раствора, приготавливаемого на его основе, в целях исключения ограничения конкуренции путем указания характеристик товара одного производителя, а также в целях установления возможности для подрядчика использовать более широкий спектр товаров с характеристиками, входящими в указанные параметры эквивалентности товара, установленные в документации.

Участникам рекомендуется более детально ознакомиться с предложениями фирм в отношении клея плиточного «Старатель-стандарт», а также в отношении товаров, являющихся эквивалентами.

3. Пункт 26 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные…»

Положения документации:

Пункт 3.2.2.2. РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» содержит требования к первой части заявки: при оформлении заявки в части используемых материалов участник размещения заказа должен учитывать, что в технической части документации знак «,» следует читать как «и», а знак «;» - как «или».

Просим разъяснить каким образом читать требования к размерам плитки керамической:

«…Размеры: 200х200 или 150х150**,** или 200х150 или 200х100»?

 В данном случае подразумевается выбор между размерами «200х200 или 150х150» и «200х150 или 200х100» с применением двух размерных вариантов плитки

или выбор между размерами 200х200 или 150х150 или 200х150 или 200х100?

Ответ. При выполнении работ предполагается использование квадратных плиток (200х200 или 150х150) или прямоугольных (200х150 или 200х100), т.е. подразумевается выбор одного из четырех размеров керамической плитки.

4. Приложение к документации (данные официального сайта)

Изменения в аукционную документацию, внесенные 22 февраля 2013 года касаются, в том числе, изложения в новой редакции приложения к документации (далее - Приложение). В результате внесенных изменений старая и новая редакции (от 18.02.2013 и 22.02.2013 соответственно) Приложения на сегодняшний день остаются действующими. Какой из редакций Приложения необходимо руководствоваться при подготовке заявки?

Ответ. При подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо руководствоваться техническими характеристиками товаров, указанными в «Приложении к документации об открытом аукционе в электронной форме ИЗМ № 0133300001713000034 от 22.02.2013 в ред. № 2», размещенном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

5. Пункт 17 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Мастика».

Перечисление через запятую требований к упаковке мастики «…упаковывают в герметически закрывающиеся бочки по ГОСТ, фляги по ГОСТ, металлические бидоны по ГОСТ» предполагает все 3 способа упаковки или один из вариантов?

Ответ. В данном случае предполагается упаковка мастики в соответствии с требованиями действующего ГОСТ в зависимости от массы нетто

6. Пункт 20 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Грунтовка».

Цвет пленки грунтовки в редакции документации: «бесцветная, прозрачная или розовая» читать как: «бесцветная и прозрачная или розовая» (то есть бесцветный цвет подлежит использованию в любом случае, а между прозрачным и розовым необходимо выбрать)? Или же альтернатива установлена в отношении всех цветов? Что подразумевает запятая между бесцветным и прозрачным цветом?

Ответ. В данном пункте альтернатива установлена в отношении всех цветов. Т.е. грунтовка должна быть либо бесцветная, либо прозрачная, либо розовая.

7. Пункт 31 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Листы гипсокартонные».

ГОСТ 6266-97 содержит сведения о водопоглощении листов ГКЛВ и ГКЛВО - не должно быть более 10%.

В отношении ГКЛ государственным стандартом показатель водопоглощения не установлен.

Таким образом, требования по водопоглощению в документации относятся к ГКЛВ и ГКЛВО, а не к ГКЛ.

Какой показатель водопоглощения листов ГКЛ участнику указывать в составе заявки?

Ответ. В данном пункте технические характеристики установлены для гипсокартонных листов – ГКЛ, обладающих влагостойкостью, в связи с чем и установлен предельный процент водопоглощения для данного вида материала.

8. Пункт 34 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Листы гипсоволокнистые».

В отношении товара ГВЛВ в действующем ГОСТ Р 51829-2001 отсутствуют сведения о делении на группы, показателе разрушающей нагрузки продольных образцов при постоянном пролете. Данные показатели относятся к ГКЛ.

Также ГОСТ в отношении ГВЛВ не содержит сведений о нормируемом водопоглощении, а содержит сведения о поверхностном водопоглощении с иным допустимым показателем (не более 1,0 кг/м2).

Кроме того, группа воспламеняемости ВЗ, установленная в документации противоречит требованиям ГОСТ, где установлен показатель В1.

Какими требованиями руководствоваться участнику при подготовке заявки?

Ответ. При расхождении требуемых характеристик для товара "Листы гипсоволокнистые" допускается при подготовке заявки по п. 34 не указывать показатели, не относящиеся к ГВЛВ и являющиеся технической ошибкой.

Благодарим за внимательный и ответственный подход к изучению документации об аукционе.

9. Пункт 35 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Краски масляные».

Указанный в документации цвет краски: мумия, сурик железный предполагает использование двух цветов краски или участнику необходимо выбрать?

Ответ. Данный пункт предполагает выбор одного из цветов: мумия или сурик железный

**3,4. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001713000034**

**от 01.03.2013**

Вопрос

В настоящее время на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru/> опубликовано Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0133300001713000034. С учетом внесенных 22.02.2013 года изменений, согласно данных официального сайта Документация об аукционе в электронной форме имеет два действующих приложения, а именно: Приложение к документации об открытом аукционе в эл. форме № 0133300001713000034 от 18.02.2013 и Приложение к документации об открытом аукционе в электронной форме ИЗМ № 0133300001713000034 в ред. № 2 от 22.02.2013. При этом требования, установленные к товарам, используемым в процессе выполнения работ, в указанных приложениях практически по всем позициям существенно отличаются. Таким образом, участник размещения заказа фактически лишен возможности сформировать надлежащую первую часть заявки. Уведомляем также, что в связи с имеющимся расхождением в требованиях к товарам в любом случае требуется внесение в установленном порядке изменений в опубликованную информацию (раздел Документация об аукционе), в противном случае будет сохраняться коррупционная составляющая в виде возможности аукционной комиссии произвольно трактовать характеристики используемых товаров и производить некорректную оценку первых частей заявок. В случае непринятия мер по устранению противоречий в документации, будем вынуждены обратиться в контролирующий орган.

Ответ

22 февраля 2013 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> были размещены изменения в извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001713000034, согласно которым приложение к документации об открытом аукционе в электронной форме опубликовано в новой редакции.

Таким образом, учитывая изложенное, участникам размещения заказа при подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме **необходимо руководствоваться техническими характеристиками товаров, указанными в «Приложении к документации об открытом аукционе в электронной форме ИЗМ № 0133300001713000034 от 22.02.2013 в ред. № 2».**

**5. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001713000034**

**от 04.03.2013**

1. Пункт 74 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Минераловатные плиты IZOVER».

- какое требование к товару имеет обозначение «µ» (каталог продукции IZOVER содержит информацию о коэффициенте теплопроводности, обозначаемом знаком «λ»)?

- почему в технических требованияхк товару отсутствуют диапазоны показателей, не позволяющие участнику предложить эквивалентный товар?

- какими данными руководствоваться участнику при подготовке первой части заявки, если установленные документацией показатели не соответствуют данным официального производителя, который указан в документации?

Ответ. Буквой «µ» заказчик обозначает характеристику теплопроводности. Указанный знак не может ввести в заблуждение участников размещения заказа, т.к. сопровождается словестным обозначением характеристики «теплопроводность».

Технические характеристики товара содержат диапазоны показателей, позволяющие участнику предложить эквивалентный товар.

Участникам рекомендуется более детально ознакомиться с предложениями фирм в отношении данного материала

2. Пункт 86 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Раковина-тюльпан Santek Бореаль».

Какой размерный параметр подразумевает Заказчик, указав «Раковина с отверстием и крепежем, 60 см» с учетом установленных размеров раковины?

Ответ. В данном случае подразумевается 60 см – длина раковины

3. Пункт 87 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Унитаз-компакт напольный БОРЕАЛЬ (или эквивалент)».

Положения документации:

«Размер: не более 660x370x742мм

Наклонный выпуск, круговой смыв.

Должен монтироваться к полу при помощи винтов.

Бачок должен быть оснащен кнопочной арматурой производства Португалии.

Сиденье жесткое с металлическим креплением.

Крышка-сиденье «antibac» из антибактериального материала. Материал сиденья должен быть обогащен компонентами на основе серебра, препятствующими образованию и размножению микроорганизмов.

Слив должен легко регулироваться от 4 до 6 литров.

Должно быть нижнее подключение воды.

Металлический крепеж должен надежно соединять бачок с унитазом.

Унитаз-компакт в собранном виде должен быть готов к установке».

Содержание запроса:

- Размеры унитаза-компакт напольного БОРЕАЛЬ, указанные в документации, не соответствуют размерам унитаза-компакт БОРЕАЛЬ, указанным на официальном сайте производителя унитазов с данным наименованием (santek.ru). Кроме того, «БОРЕАЛЬ» является наименованием коллекции сантехники и включает несколько артикулов унитазов-компакт, которые могут отличаться по своим характеристикам. Производителем на официальном сайте указаны характеристики не всех артикулов товара под данным наименованием, что исключает возможность проверки товара на соответствие требованиям Заказчика.

Какими данными руководствоваться участнику при подготовке первой части заявки, если установленные документацией размеры товара не соответствуют размерам, установленным производителем для товара данного наименования? Из какого источника Заказчиком были получены данные, не соответствующие данным производителя товара? Будут ли внесены изменения в документацию?

Ответ. При подготовке технического задания документации об открытом аукционе в электронной форме, в части использования материалов, заказчиком были исследованы коммерческие предложения с наиболее часто используемыми техническими характеристиками данного товара, в целях исключения ограничения конкуренции путем указания характеристик товара одного производителя, а также в целях установления возможности для подрядчика использовать более широкий спектр товаров с характеристиками, входящими в указанные параметры эквивалентности товара, установленные в документации.

Участникам рекомендуется более детально ознакомиться с предложениями фирм в отношении данного товара, а также в отношении товаров, являющихся эквивалентами.

**6. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001713000034**

**от 04.03.2013**

1. В п. 4 таблицы технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ указаны два материала кровельных рулонных: Техноэласт ЭКП и Техноэласт ЭПП. Данные материалы не разделены ни запятой, ни точкой с запятой, следовательно, отсутствует возможность определить: считаются ли эти материалы эквивалентными или заказчик имеет в виду одновременное использование обоих материалов? Если да, то в каком объеме? Просим внести соответствующие изменения в таблицу.

Ответ. Техноэласт ЭКП– материал для верхней кровельной поверхности

Техноэласт ЭПП – материал для нижнего слоя гидроизоляционного покрытия. Соответственно при выполнении работ необходимо одновременное использование указанных материалов. Количество материалов и объем работ указаны в сметной документации.

2. В п. 5 таблицы технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ Заказчиком установлена характеристика Бикроэласта ТПП, а именно: Гибкость на брусе R=25 мм, однако, отсутствует показатель данной характеристики. Просим внести изменения в соответствующий пункт таблицы, установив единицу измерения и значение показателя.

Ответ. Заказчиком не установлено требование к характеристике товара «гибкость на брусе», следовательно, указанные сведения предоставлять в заявке не требуется.

3. П.14 таблицы технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ согласно данным производителя толя цифровой показатели марок (300,350,400) соответствует весу в граммах 1м2 применяемого в качестве основания картона при влажности 5 %. В связи с этим, предложенная заказчиком марка толя ТГ-300 не соответствует параметрам эквивалентности указанным в данном пункте: масса 1м2 картона при влажности 5 %: 350. С учетом заданных Заказчиком значений, эквивалентность не может быть соблюдена, следовательно ограничены права участников размещения заказа. Просим внести изменения по показателю эквивалентности в таблицу технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ.

Ответ. Участнику размещения заказа необходимо указать марку материала в соответствии с установленными характеристиками товара.

4. П. 17 таблицы технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ содержит не только требования к товару, используемому в процессе выполнения работ, но и требования к таре, в которую могут быть упакованы значительные объемы товара. Тем не менее, указанная тара никак не связана с процессом выполнения работ. Требуем исключить из документации требования к таре (деревянным ящикам).

Ответ. Установление требования к таре не является нарушением действующего законодательства, т.к. заказчик вправе установить требования к **размерам, упаковке, отгрузке товара** и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (ч. 4 ст. 41.6 Закона 94-ФЗ).

5. Заказчиком 28.02.2013 года были опубликованы разъяснения на официальном сайте, где он отвечает, что при расхождении требуемых характеристик для товара Листы гипсоволокнистые допускается при подготовке заявки по п. 34 не указывать показатели, не относящиеся к ГВЛВ и являющиеся технической ошибкой. В связи с этим, просим внести изменения в таблицу технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ исключив показатели, которые не нужно указывать при подготовке заявки, так как в настоящий момент мы не можем подготовить заявки отвечающую всем требованиям документации. Тоже самое просим сделать и в отношении пункта 31 таблицы технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ. В случае отказа от внесения изменений просим разъяснить на каком основании Заказчик подменяет процедуру внесения изменений в документацию (а разъяснения направлены именно на изменение установленных ранее параметров) процедурой разъяснений.

Ответ. В соответствии с поступившими запросами даются полные и подробные разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме, что позволит участникам размещения заказа составить свои заявки в соответствии с требованиями документации, в т. ч. и по п. 31 таблицы. Вышеуказанные разъяснения не меняют суть документации.

6. В пункте 77 таблицы технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ заказчик предлагает к применению Линолеум Sportline Standart 6 мм (или эквивалент), с одним из параметров общая толщина не менее 6,0 мм. В связи с этим, просим внести изменения в таблицу технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ, так как данный линолеум имеет общую толщину 4,3 мм., что противоречит требуемым показателям товара. Заказчик изначально просит товар, не соответствующий параметрам эквивалентности, установленными им же.

Ответ. В документации об аукционе указаны технические характеристики линолеума, которые соответствуют показателям, предлагаемым поставщиками. Участникам рекомендуется более детально ознакомиться с предложениями фирм в отношении указанного товара, а также в отношении товаров, являющихся эквивалентными.

7. В п. 65 таблицы технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ заказчик устанавливает требование теплопроводности , Вт/м\*С , от 0,50 до 0,80 и максимальная средняя плотность, кг/м 3 : от 801 до 1200. Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2007 г. N 248-ст), а именно: таблице Г.2 - Теплотехнические характеристики сплошных кладок показатель Теплопроводность 0,56 Вт/м\*С соответствует плотности 1800 кг/м 3 , а теплопроводность 0,66 Вт/м\*С соответствует плотности 2000 кг/м 3 , что не соответствует требованиям предъявляемым заказчикам к кирпичам керамическим. Таким образом, Заказчик требует использовать в процессе выполнения работ кирпич, не соответствующий государственному стандарту без каких-либо причин. Просим внести изменения в соответствующий пункт таблицы технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ и привести его в соответствие с действующим законодательством.

С учетом значительного количества выявленных несоответствий требуем рассмотреть настоящий запрос по существу и внести в Документацию необходимые изменения, а также привлечь к ответственности должностных лиц, составивших проект технического задания. При неисполнении данных требований будем вынуждены направить сообщение о злоупотреблениях Заказчика и Уполномоченного органа в ФАС России и Прокуратуру РФ.

Ответ. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме с учетом требований действующего законодательства. В случае установления несоответствия показателей товаров, указанных в документации, требованиям ГОСТ, такие показатели комиссией оцениваться не будут.

**7. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001713000034**

**от 04.03.2013**

1. Пункты 1-101 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ.

Документация об открытом аукционе в электронной форме (пункт 3.2.2.2. РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме») прямо закрепляет требования к оформлению первой части заявки: при оформлении заявки в части используемых материалов участник размещения заказа должен учитывать, что в технической части документации знак «,» следует читать как **«и»,** а знак «;» - как «или».

Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме, опубликованные на Официальном сайте 28.02.2013 касаются, в том числе, понимания и применения знака «,» в первой части заявки участника в отношении технических характеристик отдельных товаров, по которым были поданы запросы.

|  |  |
| --- | --- |
| Положения документации (в соответствии с запросами на разъяснение) в отношении применения знака «,» | Разъяснения положений документации (выдержки) |
| Плитка керамическая:«…Размеры: 200х200 или 150х150**,** или 200х150 или 200х100» (п. 26 Таблицы товаров) | При выполнении работ предполагается использование квадратных плиток (200х200 **или** 150х150) **или** прямоугольных (200х150 **или** 200х100), т.е. подразумевается **выбор** одного из четырех размеров керамической плитки. |
| Грунтовка.Цвет пленки грунтовки в редакции документации: «бесцветная, прозрачная или розовая» (п. 20 Таблицы товаров) | В данном пункте альтернатива установлена в отношении всех цветов. Т.е. грунтовка должна быть **либо** бесцветная, **либо** прозрачная, **либо** розовая |
| Краска МА-15 мумия, сурик железный (п. 35 Таблицы товаров) | Данный пункт предполагает выбор одного из цветов: мумия **или** сурикЛибо в ответе на другой запрос по аналогичному вопросу:знак «,» следует читать, как **«;»** |
| Стандартные ширины оконных проемов, мм 90, 130, 150, 165, 180, 225, 280, 320, 360 (п. 8 Таблицы товаров) | В пункте 8 таблицы указаны стандартные ширины отливов и перечисление их через запятую является технической ошибкой. Знак «,» следует читать, как **«;»**, соответственно, **будут использоваться отливы одной ширины.** |
| Цвет пленки грунтовки «бесцветная, прозрачная или розовая» (п. 20 Таблицы товаров) | В данном пункте **альтернатива** установлена в отношении всех цветов. Т.е. грунтовка должна быть **либо** бесцветная, **либо** прозрачная, **либо** розовая. |

Таким образом, указание знака «,» в технической части документации расходится с требованиями Заказчика к оформлению первой части заявки (пункт 3.2.2.2. РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме»).

В каких-то случаях участнику предлагается использовать знак «,» как союз «и», в других случаях как «или», «либо», «;».

Кроме того, следует отметить, что «перечисление слов через запятую указывает на союз «и», потому что этот союз является сочинительным, соединительным. Когда союз «и» отсутствует, тогда перечисляемые члены предложения, согласно действующим правилам орфографии и пунктуации разделяются запятыми» (Решение Ивановского УФАС по жалобе № 01331000071/15.02.2013/214, решение Ивановского УФАС по жалобе № 01331000071/27.08.2012/148).

На основании изложенного, просим разъяснить, как все-таки **однозначно, т.е. во всех случаях**, читать в документации знак «,» и «;»?

Просим внести соответствующие изменения в документацию.

Ответ. По всем пунктам таблицы, по которым участниками поданы запросы на разъяснение, даны соответствующие ответы. В случае возникновения вопросов участники размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте. Кроме того, участники размещения заказа, являющиеся потенциальными подрядчиками на выполнение работ, должны иметь специальные знания как о работах по предмету договора, так и о материалах, планируемых для использования при выполнении работ, что позволит таким участникам составить заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства

*2.* Пункт 74 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Минераловатные плиты IZOVER».

- какое требование к товару имеет обозначение «µ» (каталог продукции IZOVER содержит информацию о коэффициенте теплопроводности, обозначаемом знаком «λ»)?

- почему в технических требованиях к товару отсутствуют диапазоны показателей, не позволяющие участнику предложить эквивалентный товар?

- какими данными руководствоваться участнику при подготовке первой части заявки, если установленные документацией показатели не соответствуют данным официального производителя, который указан в документации?

Ответ. Буквой «µ» заказчик обозначает характеристику теплопроводности. Указанный знак не может ввести в заблуждение участников размещения заказа, т.к. сопровождается словестным обозначением характеристики «теплопроводность».

Технические характеристики товара содержат диапазоны показателей, позволяющие участнику предложить эквивалентный товар.

Участникам рекомендуется более детально ознакомиться с предложениями фирм в отношении данного материала.

3. Пункт 86 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Раковина-тюльпан Santek Бореаль».

Какой размерный параметр подразумевает Заказчик, указав «Раковина с отверстием и крепежем, 60 см» с учетом установленных размеров раковины?

Ответ. В данном случае подразумевается 60 см – длина раковины

4. Пункт 87 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ «Унитаз-компакт напольный БОРЕАЛЬ (или эквивалент)».

Положения документации:

«Размер: не более 660x370x742мм

Наклонный выпуск, круговой смыв.

Должен монтироваться к полу при помощи винтов.

Бачок должен быть оснащен кнопочной арматурой производства Португалии.

Сиденье жесткое с металлическим креплением.

Крышка-сиденье «antibac» из антибактериального материала. Материал сиденья должен быть обогащен компонентами на основе серебра, препятствующими образованию и размножению микроорганизмов.

Слив должен легко регулироваться от 4 до 6 литров.

Должно быть нижнее подключение воды.

Металлический крепеж должен надежно соединять бачок с унитазом.

Унитаз-компакт в собранном виде должен быть готов к установке».

Содержание запроса:

- Размеры унитаза-компакт напольного БОРЕАЛЬ, указанные в документации, не соответствуют размерам унитаза-компакт БОРЕАЛЬ, указанным на официальном сайте производителя унитазов с данным наименованием (santek.ru). Кроме того, «БОРЕАЛЬ» является наименованием коллекции сантехники и включает несколько артикулов унитазов-компакт, которые могут отличаться по своим характеристикам. Производителем на официальном сайте указаны характеристики не всех артикулов товара под данным наименованием, что исключает возможность проверки товара на соответствие требованиям Заказчика.

Какими данными руководствоваться участнику при подготовке первой части заявки, если установленные документацией размеры товара не соответствуют размерам, установленным производителем для товара данного наименования? Из какого источника Заказчиком были получены данные, не соответствующие данным производителя товара? Будут ли внесены изменения в документацию?

Ответ. При подготовке технического задания документации об открытом аукционе в электронной форме, в части использования материалов, заказчиком были исследованы коммерческие предложения с наиболее часто используемыми техническими характеристиками данного товара, в целях исключения ограничения конкуренции путем указания характеристик товара одного производителя, а также в целях установления возможности для подрядчика использовать более широкий спектр товаров с характеристиками, входящими в указанные параметры эквивалентности товара, установленные в документации.

Участникам рекомендуется более детально ознакомиться с предложениями фирм в отношении данного товара, а также в отношении товаров, являющихся эквивалентами.

**8. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001713000034**

**от 06.03.2013**

Вопрос.

“Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ” п.77 таблицы.

Класс применения 34/43. Просим разъяснить: подразумевается использование линолеума класса применения 34 и 43, или класса применения 34, или класса применения 43. Знак “/” обозначает союз “и”, “или”?

Ответ.

Знак «/» не обозначает ни знак “и” ни знак “или”. Участнику размещения заказа достаточно указать класс применения 34/43.

**9. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001713000034**

**от 07.03.2013**

1. Часть III Техническая часть (п.3.Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ) Пункт88 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ Профили для гипсокартона Положения документации:

Профиль для гипсокартона стоечный

Стандарт Кнауф (или эквивалент): 100/50, 75/50, 50/50

Профиль для гипсокартона стоечный (ПС) должен быть предназначен для устройства жестких каркасов перегородок и стен на основе гипсокартона.

Профили для ГКЛ должны иметь Н-образные отверстия с отжимными клапанами для прокладки коммуникаций и вкручивания саморезов.

Профиль для гипсокартона направляющий (ПН) Стандарт Кнауф (или эквивалент): 100/40, 75/40, 50/40

Просим разъяснить, каким образом читать требования к размерам профиля для гипсокартона стоечного и профиля для гипсокартона направляющего:

Стандарт Кнауф (или эквивалент): 100/50, 75/50, 50/50, Стандарт Кнауф (или эквивалент): 100/40, 75/40, 50/40. В данном случае подразумевается выбор между профилями различных размеров и положения документации необходимо читать как 100/50 или 75/50 или 50/50, 100/40 или 75/40 или 50/40,либо подразумевается применение профиля всех указанных размеров и положения документации следует читать как 100/50 и 75/50 и 50/50, 100/40 и 75/40 и 50/40?

Ответ: В данном случае подразумевается применение профилей всех указанных размеров.

2 Часть III Техническая часть (п.3.Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ) Пункт 7 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ Откосы Ширина откосов, перечисляемая в документации через запятую: 600, 1200 мм предполагает использование двух ширин, или участнику необходимо выбрать одну ширину?

Ответ: Ширина откосов, перечисляемая в документации через запятую 600, 1200 мм, предполагает использование двух ширин.

3 Часть III Техническая часть (п.3.Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ) Пункт 20 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ Грунтовка Нанесение грунтовки предполагается тремя способами: кисть и валик и распыление, или участнику необходимо выбрать один из способов нанесения грунтовки?

Ответ: Нанесение грунтовки предполагается тремя способами - кисть и валик и распыление.

4 Часть III Техническая часть (п.3.Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ) Пункт 86 таблицы технических характеристик товаров, используемых при выполнении работ Раковина-тюльпан Положения документации: Раковина c отверстием и крепежем, 60 см.

Если под 60 см., заказчик понимает длину, согласно разъяснениям, то какие размерные величины подразумевает Заказчик под:

- не более 585мм?

- не более 475мм?

- не более 205 мм?

Длину, ширину, высоту, глубину, или иные???

Ответ: 60 см это основной параметр, который входит в маркировку товара и определяет длину стороны раковины, прилегающей к стене. При этом в технической документации на товар указываются конкретные размеры раковины.

В документации об открытом аукционе в электронной форме указан основной параметр 60 см и требования к габаритным размерам раковины:

не более, мм: 585\*475\*205 (параметры длины, ширины и высоты).