**Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001715000189**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме** | **Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме** |
| 1) Пункт 5 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к кабелю силовому ВВГнг-LS диаметр жилы не более 1,7 мм, что не соответствует ГОСТ 22483. Просим уточнить данную характеристику материала.  2) Пункт 7 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к кабелю силовому ВВГнг-LS диаметр жилы не более 1,7 мм, что не соответствует ГОСТ 22483. Просим уточнить данную характеристику материала.  3) Пункт 8 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к выключателю одноклавишному напряжение в сети 220/250 В. Просим дать разъяснение что обозначает знак “/” – это союз “и”/”или”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют.  4) Пункт 68 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к сифону двойному размер 1 – 1/2 дюйма х 40 мм. Просим дать разъяснение что обозначает знак “/” – это союз “и”/”или”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют.  5) Пункт 70 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к умывальникам тип полукруглые и/или овальные. Просим дать разъяснение что обозначает знак “и”/”или”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют. Заказчик требует установить умывальники полукруглые и овальные, или какого-то одного вида?  6) Пункт 71 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к умывальникам тип полукруглые и/или овальные. Просим дать разъяснение что обозначает знак “и”/”или”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют. Заказчик требует установить умывальники полукруглые и овальные, или какого-то одного вида?  7) Пункт 106 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к линокрому ТПП (или эквивалент) – масса покровного состава или вяжущего с наплавляемой стороны для основных наплавляемых битумных рулонных материалов должна быть не менее 1500, а для битумно-полимерных материалов – не менее 2000 г/м2. Просим дать разъяснение словосочетание “а, для ”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют. Заказчик требует указать данную характеристику только для битумных рулонных материалов, или для битумно-полимерных материалов тоже ? Линокром является битумно-полимерным материалом. | В ответ на запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту группы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 172» с целью создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Лагерная, д.53-А, сообщаем следующее.  По пунктам 1 и 2 запроса:  Требования к силовому кабелю ВВГнг-LS установлены в соответствии с ГОСТ 16442-80.  По пункту 3 запроса:  Требование 220/250 означает, что рабочее напряжение для выключателя одноклавишного составляет в диапазоне от 220 до 250 В.  По пункту 4 запроса:  1/2 обозначает "полдюйма"  По пунктам 5 и 6 запроса:  Знак “и”/”или” в данном случае обозначает "или".  По пункту 7 запроса:  Требования к Линокрому ТПП установлены в соответствии с ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия". т.к. линокром является битумно-полимерным материалом, то масса покровного состава или вяжущего с наплавляемой стороны для битумно-полимерных материалов должна быть – не менее 2000 |