**Разъяснения положений документации об электронном аукционе**

 **№ 0133300001714000051**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме** | **Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме** |
| Запрос 1:Пункт 2 «Крестовина диаметром 25мм». Означает ли такое название крестовины, что подразумевается соединять трубы только диаметром 25мм и, следовательно маркировка крестовины «Крестовина 25/25/25/25/»? Далее имеется характеристика «Диапазон наружных диаметров Дн соединяемых труб 20-110 мм»; если крестовина диаметром 25 мм, то речь о диапазоне не может быть, должно быть четко прописано: «Диаметр наружный Дн соединяемых труб -25мм».Запрос 2:Пункт 5 «Раковина-тюльпан», «размеры 500х600 мм». Что это за размеры: высота, ширина или глубина раковины?Запрос 3:Пункт 6 «Тумба Премьер с умывальником Премьер 65 Sanita» , указано «размеры 650х650х800».На сайте производителя «Sanita» и сайтах официальных дилеров имеется следующая информация: Умывальник «Премьер 65», размеры:Ширина -650 мм, длина -500 мм,Тумба «Премьер», размеры:Высота тумбы- 700мм, ширина тумбы -575 мм, глубина тумбы-300 мм.Просим дать разъяснения, что за габаритные размеры требует Заказчик?Запрос 4 :Пункт 7 «Унитаз-компакт», указано «Диаметр сливного отвестия-64мм; Внутреннее-94 мм»В Основных технических характеристиках бачка смывного производители, действительно , указывают такую характеристику ,как «диаметр сливного отверстия, мм», но характеристики «внутреннего» диаметра сливного отверстия не существует.Далее, Заказчик указывает характеристики: «Диаметр отверстия подачи воды,мм-127. Внутреннее,мм-62,5.Наружное,мм-88». Действительно, в Основных технических характеристиках унитаза производители указывают «Диаметр отверстия подачи воды, мм:», который имеет два значения (не три): внутренне и наружное. Требуемое Заказчиком значение «Диаметр отверстия подачи воды,мм-127» не существует.Запрос 5:Пункт 10 «Труба из полипропилена PN 25 диаметром 20…», указано «Внешний диаметр-20мм, внутренний диаметр-16,6 мм, толщина стенки-4,2 мм».При внутреннем диаметре трубы 16,6 мм и толщине стенки 4,2 мм внешний диаметр трубы составляет 25мм. Просим скорректировать требуемые размеры.Запрос 6: Пункт 4 «Перекрещивание, диаметром 25», указано: «Вес (кг/м)-0,116, до 20МПа», что означает «до 20 МПа» в характеристике «вес»?Запрос 7:Пункт 11 «Труба из полипропилена PN20 диаметром 50» указана характеристика : «Рабочее давление при 90 oC-6,6 атм.» Производители полипропиленовых труб указывают характеристику «Рабочее давление при 90 oC» только для полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, указать данную характеристику для труб из полипропилена PN20 не представляется возможным.Просим дать разъяснения. | В соответствии с запросом участника закупки Заказчик принял решение о внесении изменений в раздел 2 «Требования к материалам, используемым при выполнении работ» части III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе № 0133300001714000051 |